# 采购人需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **最高单价限价（元）** |
| 1 | 棉被 | 规格：2000mmx1500mm（加长2300mmx1500mm）技术标准：GB/T22796-2009 GB/T35932-2018成份含量：棉胎100%棉（一级品）；面料100%纯棉平纹布（32纱支\*68经密\*65纬密）网纱100%棉，填充物100%棉重量：≥2500g（加长≥2700g） | 床 | 4500 | 125 |
| 2 | 棉褥 | 规格：2000mmx1000mm（加长2200mmx1000mm）技术标准：GB/T22796-2009 GB/T35932-2018成份含量：棉胎100%棉（一级品）面料100%纯棉平纹布（32纱支\*68经密\*65纬密）网纱100%棉，填充物100%棉重量：≥2000g（加长2200g） | 床 | 4500 | 110 |
| 3 | 枕芯 | 规格：650 mmx450mm技术标准：GB/T22843-2009 成份含量：填充物100%聚酯纤维 面料100%纯棉平纹（32纱支\*68经密\*65纬密）重量：≥600g | 个 | 4500 | 25 |
| 4 | 被罩 | 规格：2100 mmx1550mm（加长2450mmx1550mm）产品标准：GB/T22796-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）纤维含量：100%棉断裂强力：N≥220做工要求：被套一端开口，开口长度为75厘米，开口处均分三处各加二根带绕系。被罩表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 对 | 9000 | 90 |
| 5 | 床单 | 规格：2200 mmx1300mm（加长2400mmx1300mm）产品标准：GB/T22797-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）做工要求：床单表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 对 | 9000 | 65 |
| 6 | 枕套 | 规格：700 mmx480mm产品标准：GB/T22843-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）做工要求：枕套表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 对 | 9000 | 15 |
| 7 | 枕巾 | 规格：750 mmx460mm产品标准：FZ/T01053-2007 GB/T22864-2009 成份含量：100%纯棉 做工要求：枕巾表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤， 如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 对 | 9000 | 15 |
| 8 | 夏凉被 | 规格：2000 mmx1500mm产品标准：GB/T22796-2009 GB/T18383-2007 成份含量：面料100%纯棉平纹印花布 （32纱支\*68经密\*68纬密）填充物100%聚酯纤维重量：≥1000g做工要求：凉被表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 床 | 4500 | 50 |

样品清单明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **数量** |
| 1 | 棉被 | 规格：2000mmx1500mm（加长2300mmx1500mm）技术标准：GB/T22796-2009 GB/T35932-2018成份含量：棉胎100%棉（一级品）；面料100%纯棉平纹布（32纱支\*68经密\*65纬密）网纱100%棉，填充物100%棉重量：≥2500g（加长≥2700g） | 1 |
| 2 | 棉褥 | 规格：2000mmx1000mm（加长2200mmx1000mm）技术标准：GB/T22796-2009 GB/T35932-2018成份含量：棉胎100%棉（一级品）面料100%纯棉平纹布（32纱支\*68经密\*65纬密）网纱100%棉，填充物100%棉重量：≥2000g（加长2200g） | 1 |
| 3 | 枕芯 | 规格：650 mmx450mm技术标准：GB/T22843-2009 成份含量：填充物100%聚酯纤维 面料100%纯棉平纹（32纱支\*68经密\*65纬密）重量：≥600g | 1 |
| 4 | 被罩 | 规格：2100 mmx1550mm（加长2450mmx1550mm）产品标准：GB/T22796-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）纤维含量：100%棉断裂强力：N≥220做工要求：被套一端开口，开口长度为75厘米，开口处均分三处各加二根带绕系。被罩表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 1 |
| 5 | 床单 | 规格：2200 mmx1300mm（加长2400mmx1300mm）产品标准：GB/T22797-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）做工要求：床单表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 1 |
| 6 | 枕套 | 规格：700 mmx480mm产品标准：GB/T22843-2009 成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40纱支\*133经密\*72纬密）做工要求：枕套表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 1 |
| 7 | 枕巾 | 规格：750 mmx460mm产品标准：FZ/T01053-2007 GB/T22864-2009 成份含量：100%纯棉 做工要求：枕巾表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤， 如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 1 |
| 8 | 夏凉被 | 规格：2000 mmx1500mm产品标准：GB/T22796-2009 GB/T18383-2007 成份含量：面料100%纯棉平纹印花布 （32纱支\*68经密\*68纬密）填充物100%聚酯纤维重量：≥1000g做工要求：凉被表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由乙方负担全部责任。 | 1 |